**深圳民爆光电股份有限公司**

**无频闪老化架招标公告**

## 民爆光电致力于建立廉洁有效、公平规范的供应商机制,我们将以公开的方式,给制造商提供公平、公正的投标机会！我们以公平竞争为荣，期待与您精诚合作！

一、投标方资质要求：

1)专业生产老化架供应商，有专业研发设计制造能力，具备老化架解决方案能力

2)有专业的技术支持团队，能够在24小时内提供技术/售后支持

3)公司成立10年以上,注册资金1000万元以上（需提供依据）

4)付款方式：月结方式60天以上。

5)可以开具增值税票13%

二、基本技术要求

一、工艺要求：

1.不能对电源本体造成损坏。

二、方案要求：

1.老化台车尺寸L2050\*W880\*H1900MM（单个老化车尺寸），台车层数6层，台车层高170MM。（尺寸仅供参考，具体尺寸可根据实际安装场地尺寸）

2.兼容隔离电源、非隔离电源、无频闪电源的老化。

3.兼容100-400W的电源老化，单通道被测电源功率100W以下，单个老化台车电源老化数量：100W/10A以下电源老化192台、200W/20A以下电源老化96台、400W/40A以下电源老化48台。

4.电控含手动/自动切换，控制柜输入三相380V，输出90V/120V/230V/265V/305V五种电压，同时控制4台老化柜。

5.产品区温控范围常温至80度±5度，标配排风系统，低温加热，超温排风。

6.电脑监控输出电流、电压、功率、温度，超温报警保护，自动切断电源。

7.输出电流、电压、功率实测精度误差为±1％

8.老化车每层的老化参数可单独可调可控，满足多种规格参数型号的电源同时老化。

9.电源老化AC输入端配三孔万用插座及4位音响夹（45度斜角安装），DC输出端配4位音响夹、2.54/2.0 DC母插和3位接线端子。

10.老化数据自动保存，数据分析输出不良率P管制图。

11.安全防护，折叠式可视化安全防护门，设备接地保护、漏电保护、烟雾报警自动断电保护等。

三、验收要求：

1.符合设备技术参数要求。

2.符合外观尺寸要求。

投标截止时间：2020年11月10日 18：00点前

所有资料请以邮件形式发送到邮箱，谢谢！

联系人：李小姐

电话：29197332-228

邮箱：[caigou.12@upshine.cn](mailto:caigou.12@upshine.cn)