**深圳民爆光电股份电有限公司贴片机招标公告**

## 民爆光电致力于建立廉洁有效、公平规范的供应商机制,我们将以公开的方式,给制造商提供公平、公正的投标机会！我们以公平竞争为荣，期待与您精诚合作！

**一、投标方资质要求：**

1)专业生产贴片机供应商，有专业研发设计制造能力，具备贴片机解决方案能力

2)具有国家级高新企业认证或为上市企业

3)有电源制造行业知名客户，且己有在批量交易

4)公司成立10年以上,注册资金1000万元以上（需提供依据）

5)付款方式：月结方式30天以上

6)可以开具增值税票13%

**二、基本技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| 高速贴片机1 | 台 | 1 | 双悬臂和 20 个吸嘴头 | 全新 |
| 高速贴片机2 | 台 | 1 | 单悬臂和 10 个吸嘴头 | 全新 |

**三、高速贴片机1设备基本要求：**

1. 每个贴装头部配有10个轴杆并适用双悬臂，新型飞行相机的高性能贴片机。
2. Feeder搭载数量（8mm基准）：120个。
3. 贴装精度：±40um Cpk≥1.0（0402chip）/±30um Cpk≥1.0(IC)。
4. 元器件尺寸： Chip 0402(01005)-16mm,H10mm,42mm H10mm。
5. 基板尺寸：\*（单轨）：50（L）\*40（W）~510（L）\*460（W）

（双轨）：50（L）\*40（W）~460（L）\*250（W）

1. PCB厚度：0.38mm~4.2mm 。
2. 贴装速度：78,000 CPH(Optimum)
3. 电源：AC200/208/220/240/380/415V（50/60Hz，3Phase）Max.5.0kva
4. 空压：0.5~0.7Mpa(5-7kgf/c㎡) 350nl/min 。
5. 必须满足国家人员安全规定

**四、高速贴片机2设备基本要求：**

1. 每个贴装头部配有10个轴杆并适用单悬臂，固定相机的高性能贴片机。
2. Feeder搭载数量（8mm基准）：120个。
3. 贴装精度：±40um Cpk≥1.0（0402chip）/±30um Cpk≥1.0(IC)。
4. 元器件尺寸： Chip 0402(01005)-16mm,H10mm,42mm H10mm。
5. 基板尺寸：50（L）\*40（W）~460（L）\*400（W）
6. PCB厚度：0.38mm~4.2mm 。
7. 贴装速度：40,000 CPH(Optimum)
8. 电源：AC200/208/220/240/380/415V（50/60Hz，3Phase）Max.5.0kva
9. 空压：0.5~0.7Mpa(5-7kgf/c㎡) 350nl/min 。
10. 必须满足国家人员安全规定

投标截止时间：2020年5月23日 18：00点前

联系人：李小姐

电话：29197332-228

邮箱：[caigou.12@upshine.cn](mailto:caigou.12@upshine.cn)

审计联络人：谢小姐

电话：29197332-863

邮箱：2355254984@qq.com